Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200SF

Feuerwehrsprechstelle mit einfach zu bedienendem Handmikrofon mit Sprechtaste, 3 frei programmierbare Tasten und eine Taste mit aufklappbarer Sicherheitsabdeckung mit Notfallfunktionen programmierbar, erweiterbar auf max. 55 Tasten. Sehr einfache Bedienung durch vorprogrammierbare Funktionen, u.a.:
- Start des Notfallmodus, mit oder ohne eine vorprogrammierte Notfallsequenz mit gespeicherten Nachrichten, durch den abgedeckten Alarmtaster
- manuelle Durchsagen in wählbare Bereiche, Sammelruf
- Auswahl Hintergrundmusik
- Aktivierung von vorprogrammierten Übertragungen beliebiger Quellen in beliebige Bereiche
- Anzeige spezifischer Störmeldungen
- Störmeldung quittieren und zurücksetzen
- Starten, Unterbrechen, Überspringen und Beenden von Alarmierungssequenzen in bestimmte Brandabschnitte
- Lampentest
Bereitschaftsanzeige, allgemeine Störungsanzeige und Aussteuerungsanzeige.
Eingebauter Lautsprecher zum Mithören des ggf. programmierten Vor- oder Nachgongs. Justierbarer Mikrofon- und Lautsprecherpegel.
Überwachung der Steuer- und Audiowege sowie der Vorverstärker gemäß EN 60849, EN54-16 und ISO 7240-16.
Im Handmikrofon eingebauter akustischer Signalgeber zur Überwachung der Mikrofonkapsel inklusive der akustisch-elektrischen Wandlung.
Als weitere Sicherheitsfunktion kann die CPU bei Ausfall von der Sprechstelle abgeschaltet werden und Durchsagen in alle Bereiche abgesetzt werden.
Kabellänge zur Zentrale: max. 800m
Spannungsversorgung: 24 V= (16 V= bis 36 V=)
Fabrikat: TOA
Typ: RM-200SF