Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200SF

Estación de bomberos con micrófono de mano fácil de usar con botón de hablar, 3 botones programables y un botón con cubierta de seguridad plegable con funciones de emergencia, ampliable hasta un max. de 55 teclas. Muy fácil de usar con funciones preprogramadas, que incluyen: - Entrar al modo de emergencia, con o sin una secuencia de emergencia preprogramada con mensajes almacenados a través de la tecla de alarma cubierta - Los anuncios manuales se realizan en áreas seleccionables, llamada - Seleccionar música de fondo - Activación preprogramada de transferencias de cualquier fuente en cualquier área - Mostrar mensajes de error específicos - Reconocimiento y restablecimiento de alarmas - Iniciar, pausar, omitir y detener secuencias de alarma en secciones específicas del incendio – Supervisión de indicadores , Indicador de fallo general y vúmetro. Altavoz incorporado para escuchar la campana programable antes y/o después de la transmisión. Niveles ajustables de micrófono y altavoz. Monitorización de las vías de control y de audio, así como del preamplificador según EN 60849, EN54-16 e ISO 7240-16. En el micrófono de mano se incorpora un zumbador para supervisar la cápsula MIC, incluida la conversión acústica-eléctrica. Como característica de seguridad adicional, la CPU en caso de fallo del intercomunicador puede desconectarse y los anuncios en todas las áreas se suspenderán.