Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200SF

Brandweerkazerne met eenvoudig te gebruiken handmicrofoon met spreektoets, 3 programmeerbare knoppen en een knop met opklapbare veiligheidsafdekking met noodfuncties, uitbreidbaar tot maximaal 55 toetsen. Zeer eenvoudig te gebruiken met voorgeprogrammeerde functies, waaronder: - Toegang tot de noodmodus, met of zonder een voorgeprogrammeerde noodoproepvolgorde met opgeslagen berichten via de afgedekte alarmtoets - Handmatige meldingen worden gedaan in selecteerbare gebieden, oproep - Achtergrondmuziek selecteren - Activering van voorgeprogrammeerde overdrachten van bronnen in bepaalde gebieden - Weergave van specifieke foutmeldingen - Alarm bevestigen en resetten - Alarmsequenties in bepaalde delen van de brand starten, pauzeren, overslaan en stoppen - Lamptest Klaar-lampje, algemene storingsindicator en VU-meter. Ingebouwde luidspreker om te luisteren met de eventueel geprogrammeerde snel vooruit of achteruit gaande gongs. Instelbare microfoon- en luidsprekerniveaus. Bewaking van de besturings- en audiotrajecten, evenals de voorversterker volgens EN 60849, EN54-16 en ISO 7240-16. In de handmicrofoon van de ingebouwde pieper om de MIC-capsule inclusief de akoestisch-elektrische conversie te bewaken. Als extra veiligheidsfunctie kan de CPU bij uitval van de intercom worden uitgeschakeld en kunnen aankondigingen op alle gebieden worden stopgezet.