Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200SF

Пожарная станция с простым в использовании ручным микрофоном с кнопкой разговора, 3 программируемыми кнопками и кнопкой с откидной защитной крышкой с аварийными функциями, расширяемой до макс. 55 кнопок. Очень прост в использовании с заранее запрограммированными функциями, включая: - Вход в аварийный режим, с или без запрограммированной аварийной последовательности с сохраненными сообщениями через закрытую тревожную кнопку - Ручные объявления в выбранные области, вызов - Выбор фоновой музыки - Активация запрограммированных передач любых источников в любых областях - Отображение конкретных сообщений об ошибках - Подтверждение и сброс тревоги - Запуск, пауза, пропуск и остановка аварийных последовательностей в определенных участках пожара - Проверка лампы Готовность к работе, индикатор общего отказа и VU-метр. Встроенный динамик для прослушивания звонка, программируемый до и/или после трансляции. Регулируемые уровни микрофона и динамика. Мониторинг трактов управления и аудио, а также предусилителя в соответствии с EN 60849, EN54-16 и ISO 7240-16. В ручной микрофон встроен звуковой сигнал для контроля микрофонного капсюля, включая акустико-электрическое преобразование. В качестве дополнительной функции безопасности процессор при выходе из строя переговорного устройства отключается и объявления во всех зонах прекращаются.