Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200XF

Feuerwehrsprechstelle mit einfach zu bedienendem Handmikrofon mit Sprechtaste und 5 frei programmierbare Tasten, eine Taste davon mit aufklappbarer Sicherheitsabdeckung, erweiterbar auf max. 105 Tasten. Sehr einfache Bedienung durch vorprogrammierbare Funktionen, u.a.:- Start und Stop von Warnmeldungen vom Textspeicher in bestimmte Brandabschnitte- Start und Stop von Evakuierungsmeldungen vom Textspeicher in bestimmte Brandabschnitte- Start und Stop von Notfallsequenzen in bestimmte Brandabschnitte- Start von Entwarnungsmeldungen vom Textspeicher in bestimmte Brandabschnitte- manuelle Durchsagen in wählbare Bereiche- Anzeige spezifischer Fehlermeldungen, die z.B. Hinweise geben, in welchen Bereichen (aufgrund von Schäden) keine Übertragung möglich istBereitschaftsanzeige, allgemeine Fehleranzeige, CPU-Fehleranzeige, Aussteuerungsanzeige. Eingebauter Lautsprecher zum Abhören der Verstärkersignale und Mithören eines eventell programmierten Vor- oder Nachgongs. Justierbarer Mikrofon- und Lautsprecherpegel.Im Handmikrofon eingebauter akustischer Signalgeber zur Überwachung der Mikrofonkapsel inklusive der akustisch-elektrischen Wandlung. Überwachung der Steuer- und Audiowege sowie der Vorverstärker gemäß EN 60849.&nbsp;Als weitere Sicherheitsfunktion kann die CPU bei Ausfall von der Sprechstelle abgeschaltet werden und Durchsagen in alle Bereiche abgesetzt werden.
  Kabellänge zur Zentrale: max. 500m
Spannungsversorgung: 24 V= (16 -36 V=)
  Fabrikat: TOA
Typ: RM-200XF