Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200XF

Brandweerstation met eenvoudig te gebruiken handmicrofoon met spreektoets en 5 programmeerbare toetsen, een toets met opklapbare veiligheidsafdekking, uitbreidbaar tot maximaal 105 toetsen. Zeer eenvoudig te gebruiken met voorgeprogrammeerde functies, waaronder: - Start en stop-waarschuwingsberichten uit het tekstgeheugen in specifieke delen van de brand - Start en stop van evacuatieberichten uit de tekstopslag in specifieke delen van de brand - Start en stop van calamiteitensequenties in specifieke delen van de brand - Start en alles veilig-berichten van het tekstgeheugen in specifieke delen van de brand - Manuele meldingen in selecteerbare bereiken - Weergave van specifieke foutmeldingen die bijvoorbeeld aangeven waar (als gevolg van schade) geen overdracht mogelijk is Signaallampje Algemene foutmelding, CPU-foutmelding, meter. Ingebouwde luidspreker om de versterkersignalen te beluisteren en te luisteren met een gelijkmatige weergave van vooraf geprogrammeerde pre of post gongs. Instelbare microfoon- en luidsprekerniveaus. In de handmicrofoon van de ingebouwde pieper om de MIC-capsule inclusief de akoestisch-elektrische conversie te bewaken. Bewaking van de besturings- en audiopaden en de voorversterker volgens EN 60849.Als extra veiligheidsfunctie kan de CPU bij uitval van de intercom worden uitgeschakeld en kunnen aankondigingen op alle gebieden worden stopgezet.