Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-200X   S

Systemsprechstelle mit Schwanenhalsmikrofon und 15 frei programmierbaren Tasten, eine Taste davon mit aufklappbarer Sicherheitsabdeckung, erweiterbar auf max. 105 Tasten. Aufgrund überwachter Mikrofonkapsel kann die Sprechstelle auch als Notfallsprechstelle eingesetzt werden. Sehr einfache Bedienung durch vorprogrammierbare Funktionen:- Start einer Notfallsequenz durch den abgedeckten Alarmtaster- manuelle Durchsagen in wählbare Bereiche- Auswahl Hintergrundmusik- Steuerausgänge aktivieren- Abhören der Verstärker- Lautstärke ändern- Sammelruf- Anzeige spezifischer Fehlermeldungen- Start von Texten vom Textspeicher- GongauslösungBei Einsatz als Notfallmkrofon folgende zusätzliche Funktionen:- Start und Stop von Warnmeldungen vom Textspeicher in bestimmte Brandabschnitte- Start und Stop von Evakuierungsmeldungen vom Textspeicher in bestimmte Brandabschnitte- Start und Stop von Notfallsequenzen in bestimmte Brandabschnitte- Start von Entwarnungsmeldungen vom Textspeicher in bestimmte BrandabschnitteBereitschaftsanzeige, allgemeine Fehleranzeige und Aussteuerungsanzeige. Eingebauter Lautsprecher zum Abhören der Verstärkersignale und Mithören eines eventuell programmierten Vor- oder Nachgongs. Justierbarer Mikrofon- und Lautsprecherpegel.Überwachung der Steuer- und Audiowege sowie der Vorverstärker gemäß EN 60849.
Kabellänge zur Zentrale: max. 500m
Spannungsversorgung: 24 V= (16 -36 V=)    Fabrikat: TOA
Typ: RM-200X