Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-300X

<div>Elegante micrófono remoto en la carcasa del escritorio y con micrófono de cuello de cisne.</div><div>13 teclas de libre programación, tecla de conversación y una tecla con tapa de seguridad para funciones de emergencia. Ampliable a 85 botones.</div><div>El micrófono remoto puede ser usado como micrófono de emergencia debido a la cápsula del micrófono monitoreada.</div><div>Fácil manejo gracias a las funciones preprogramadas:</div><div>-<span> </span>Inicio de una secuencia de emergencia preprogramada a través del botón de alarma cubierto.</div><div>-<span> </span>Búsqueda manual a áreas seleccionables y llamada de grupo.</div><div>-<span> </span>Elegir música ambiente.</div><div>-<span> </span>Activación de buscapersonas preprogramadas de cualquier fuente a cualquier zona.</div><div>-<span> </span>Indicación de fallos específicos con tecla de confirmación y reset.</div><div>Cuando se utiliza como micrófono de emergencia, hay funciones adicionales disponibles:</div><div>-<span> </span>Iniciar, interrumpir, saltar y terminar los mensajes de emergencia en áreas de incendio específicas.</div><div>-<span> </span>Prueba de lámpara.</div><div>Indicación de funcionamiento, de avería y de nivel.</div><div>Altavoz incorporado para monitorizar el timbre de inicio y fin preprogramado, si procede.</div><div>Nivel ajustable de micrófono y altavoz.</div><div>Líneas de datos y audio supervisadas, así como el preamplificador según EN 60849, EN54-16 e ISO 7240-16.</div>