Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-300X

Microphone à distance élégant dans enceinte de bureau, avec microphone col de cygne.13 boutons librement programmables, bouton parole et un bouton avec couvercle de sécurité pour les fonctions d’urgence. Extensible jusqu’à 85 boutons.Le microphone à distance peut servir de microphone d’urgence grâce à la capsule microphone surveillée.Utilisation simple grâce à des fonctions pré-programmées :- Démarrage d’une séquence d’urgence pré-programmée via le bouton d’alarme à couvercle.- Radiomessagerie manuelle vers des zones sélectionnables et appel de groupe.- Sélection de la musique d’ambiance.- Activation de la radiomessagerie pré-programmée de n’importe quelle source vers n’importe quelle zone.- Indication d’erreurs spécifiques avec bouton de reconnaissance et de réinitialisation.En cas d’utilisation comme microphone d’urgence, des fonctions supplémentaires sont disponibles :- Démarrer, interrompre, ignorer et arrêter les messages d’urgence dans des zones spécifiques de l’incendie.- Voyant de test.Indication de fonctionnement, de défaillance et de niveau.Haut-parleur intégré pour surveiller le carillon de début/fin pré-programmé le cas échéant.Niveau du microphone et du haut-parleur réglable.Lignes de données et audio surveillées ainsi que du pré-amplificateur selon les normes EN 60849, EN 54-16 et ISO 7240-16.