Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-300X

Elegancki nabiurkowy mikrofon strefowy na gęsiej szyi do nadawania komunikatów alarmowych i zwykych. Posiada 13 programowalnych klawiszy funkcyjnych, klawisz PTT oraz klawisz bezpieczeństwa dodatkowo zabezpieczony czerwoną pokrywą. Możliwość rozszerzenia urządzenia o dodatkowe 85 klawiszy.  Wyjątkowo prosta obsługa dzięki możliwości zaprogramowania i przypisania odpowiednich funkcji poszczególnym klawiszom.  Oprogramowanie PC umożliwia przypisywanie funkcji poszczególnym przyciskom (każdy przycisk z 2 diodami). - Rozpoczęcie wstępnie zaprogramowanej sekwencji alarmowej za pomocą zakrytego przycisku alarmowego. - Ręczne nadawanie komunikatów do poszczególnych stref lub kilku stref jednocześnie. - Wybór muzyki w tle. - Aktywacja wstępnie zaprogramowanych komunikatów do dowolnej strefy. - Wskazywanie ewentualnych usterek i możliwość ich resetowania. Gdy jest używany jako mikrofon alarmowy, dostępne są dodatkowe funkcje: - Rozpocznij, przerywaj, pomiń i zakończ komunikaty alarmowe w określonych obszarach pożaru. - Test diod sygnalizacyjnych Regulowany poziom głośności mikrofonu i głośnika.