Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-320F

<div>Extensión de teclado para estación de bomberos con 20 teclas de libre programación. Un LED verde y un LED de alta resolución por botón para la visualización apropiada de varias funciones o condiciones que permiten la programación libre de cada botón de acuerdo con las características del sistema de alarma por voz.</div><div>Completo con montaje en pared.</div><div>&nbsp;</div><div>La ampliación del teclado está certificada por un organismo notificado (notificado) según EN 54-16 junto con los sistemas de alarma por voz VX-3000 y VM-3000.&nbsp;</div>