Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RM-320F

Toetsenbordverlenging voor de brandweerkazerne met 20 vrij programmeerbare toetsen. Een groene en een hoge-resolutie-LED per knop naar de juiste weergave van verschillende functies of voorwaarden om elke knop vrij te kunnen programmeren volgens de kenmerken van het gesproken woord ontruimingssysteem.Compleet met muurbevestiging.&nbsp;De uitbreiding van het toetsenbord is gecertificeerd door een aangemelde instantie (aangemeld) volgens EN 54-16, samen met het gesproken woord ontruimingssysteem VX-3000 en VM-3000.&nbsp;