Product program / Wired Microphone / Paging

RM-9012C-EB

Elegante Tischsprechstelle in Pultgehäuse mit Schwanenhalsmikrofon. Insgesamt 15 Tasten, 12 davon als Zonentasten mit zugeordneten Steuerausgängen, eine Taste mit Sammelruf- und eine mit Zonenauswahlreset-Funktion, sowie eine Sprechtaste. Einspielung eines Gongs bei Aktivierung der Sprechtaste möglich.  Wandlertyp: Elektret-Kondensator Richtcharkeristik: Unidirektional Übertragungsbereich: 100 Hz - 20 kHz Spannungsversorgung: 24 V DC (19 DC - 36 V DC) Farbe: schwarz  Fabrikat: TOA Typ: RM-9012C-EB