Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RS-141

Optionaler Handapparat zum Anschluss an RS-140, RS-142, RS-143, RS-144.  Kabel: Zweiadrig geschirmtes Kabel Gewicht: 350 g Abmessungen: 116 (B) x 220 (H) x 71 (T) mm Option: