Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RS-150

Analoge 3-Draht-Wandsprechstelle  Sprechstelle mit einem Ruftaster zum Anschluss an N-8000RS/N-8010RS via 3-Draht-Technik.  1x Ruftaste zur Zielwahl. Programmierung in 5 Prioritätsstufen einstellbar inklusive Notruffunktion. Frontplatte ist aus Edelstahl. Ein interner Lautsprecher 625 Ohm leistet Lautsprecherfunktionalität sowie Mikrofonfunktionalität.   Rufschalter: Taster  Kabel: Zweiadrig geschirmtes Kabel Ausführung: Front: Edelstahl, gebürstet Rufschalter: Kunststoff, schwarz Abmessungen: 120 (B) x 120 (H) x 48,5 (T) mm Gewicht: 410 g Option: Einbaukasten: YC-302,  Wand Aufbaukasten: YC-822 (Innenbereich),    Fabrikat: TOA Typ: RS-150