Product program / System Microphone / Remote Microphone / Stations

RS-450

Analoge 4-Draht-Wandsprechstelle  Analoge 4-Draht-Wandsprechstelle mit einem Ruftaster zum Anschluss an N-8400RS via 4-Draht-Technik. 1x Ruftaste zur Zielwahl. Programmierung in 5 Prioritätsstufen einstellbar inklusive Notruffunktion.Frontplatte und Ruftaster aus Edelstahl. Ein interner Lautsprecher mit Stocherschutz und separates Elektretmikrofon.    Rufschalter: Taster  Kabel: 2 Paar verdrilltes Kabel Ausführung Front: Edelstahl, gebürstet Rufschalter: Edelstahl, silber Abmessungen: 120 (B) x 120 (H) x 57,5 (T) mm Gewicht: 510 g Option Einbaukasten: YC-302, Wand Aufbaukasten: YC-822 (Innenbereich),    Fabrikat: TOA Typ: RS-450