Product program / Loudspeaker / Horn

SC-610M   EU

Composé d’un haut-parleur et d’un panneau, le haut-parleur plafonnier PC-2852 entièrement métallique est idéal pour une utilisation dans un système de sonorisation de sécurité. Il est doté d’une pince à ressort pour un montage facilité au plafond. L’impédance d’entrée peut être facilement modifiée en changeant le réglage du transformateur. Le bornier d’entrée pour connecteur rapide facilite le raccordement des câbles et le pontage.