Product program / Loudspeaker / Horn

SC-610    EU

Zastosowany zostanie tubowy zestaw głośnikowy o kompaktowej budowie. Będzie się on cechował mocą znamionową 10 Wat oraz efektywnością rzędu 110 dB SPL. Tuba zapewni pasmo przenoszenia nie węższe niż od 315 Hz do 12,5 kHz. Zestaw głośnikowy przystosowany będzie do aplikacji zewnętrznych. Obudowa cechować się będzie wysoką odpornością, rzędu IP65. Zestaw wykonany będzie ze aluminium i ABS. Osprzęt montażowy oraz śruby wykonane będą ze stali nierdzewnej.