Product program / Loudspeaker / Horn

SC-615BS

Głośnik tubowy odporny na wpływy atmosferyczne, przeznaczony do użytku zewnętrznego, o&nbsp;&nbsp;wytrzymałej obudowie.&nbsp; Okrągły kształt zapewnia bardzo wyraźną mowę i szerokie pasmo przenoszenia. Tuba aluminiowa, obudowa drivera z ABS, zewnętrzne przyłącze linii głośnikowej z wyprowadzeniem przewodu przez dławicę, dodatkowe wyjście kabla przez osobną dławicę, zaciski ceramiczne oraz bezpiecznik termiczny. Uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej.&nbsp;