Product program / Loudspeaker / Horn

SC-630    EU

Wetterfester Druckkammerlautsprecher gemäß IP 65, ovaler Trichter aus Aluminium und Treiberabdeckung aus ABS Kunststoff, Schwenkbügel aus rostfreiem Stahl zur genauen Ausrichtung des Lautsprechers
  Nennbelastbarkeit: 30 W
Impedanz: 8 Ohm
Schutzgrad: IP 65
Übertragungsbereich: 250 – 12500 Hz
Schalldruck (1W/1m): 113 dB
Maße (B x H x T): 285 x 227 x 277 mm
Arbeitstemperaturbereich: -20°C - +55°C
Farbe: weiß (RAL 9010)
  Fabrikat: TOA
Typ: SC-630