Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-A12SWP

SR-A12SWP to 2-drożny komponent systemu wyrównanego liniowo SR-A idealny do transmisji dźwięku wysokiej jakości na dużych odległościach.&nbsp; Dzięki specyficznej budowie zapewnia wysoką zrozumiałość reprodukowanego sygnału oraz jednocześnie dużą równomierność pokrycia. Komponent ten jest dedykowany do odtwarzania tonów środkowych oraz wysokich. Pracuje on w trybie BI-AMP, z dwoma niezależnymi sygnałami zasilającymi.Charakteryzuje się dodatkowym zabezpieczeniem przed wpływem warunków atmosferycznych.