Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-EP4WP

Wetterfeste Montageplatte zur vertikalen Verbindung der Line-Array Lautsprecherelemente SR-S4LWP und SR-S4SWP. Inklusive 16 passende M5 Schrauben ausrostfreiem Stahl.
  Ausführung: rostfreies Stahlblech mit Dichtungen
Abmessungen (B x H x T): 220 x 140 x 4 mm
  Fabrikat: TOA
Typ: SR-EP4WP