Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-EP4WP

Plaque de fixation résistante aux intempéries pour le branchement vertical des éléments de haut-parleur Line Array SR S4LWP et SR S4SWP. 16 vis M5 correspondantes en acier inoxydable incluses.