Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-EP4WP

Odporna na warunki atmosferyczne płyta montażowa do pionowego połączenia liniowego układu głośnikowego SR S4LWP i SR S4SWP. Zawiera 16 pasujących śrub M5 ze stali nierdzewnej.