Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-EP4WP

Погодостойкая монтажная панель для вертикального соединения элементов линейных массивов SR S4LWP и SR S4SWP с элементами линейных громкоговорителей. Включая 16 подходящих винтов М5 из нержавеющей стали.