Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-H2S

Kompakter gebogener Line Array Lautsprecher für wirkliche Line Array Lautsprecherkonstruktionen (Linienschallquelle). Geringe Schalldruckabnahme mit der Entfernung (3 dB/ Entfernungsverdopplung), damit gleichmäßigere Schalldruckverteilung als bei konventionellen Lautsprechern.&nbsp;Starke Ausrichtung der Abstrahlung nach vorn und seitlich mit definiertem geringen vertikalen Abstrahlwinkel zur Beschallung in akustisch schwieriger Umgebung. Ausführung der Biegung für verbesserte vertikale Abstrahlung nach dem Hyper-Clothoid Konzept. Erweiterte und homogene horizontale Abstrahlung über einen weiten Frequenzbereich durch spezielle Schallwellenführung.&nbsp;Ausgerüstet mit 9 vertikal angeordneten 7 cm Breitbandlautsprechern. 4-poliger Schraubklemmenanschluss. Optional passender 100-Volt Übertrager einbaubar. Vielfältiges optionales Zubehör für fliegende sowie Wand- und Stativmontage.
  Übertragungsbereich: 90 - 17.000 Hz (-10 dB)
Belastbarkeit: 180 W
Impedanz: 8 Ohm
Nennschalldruck 1W, 1m: 90 dB SPL
Abstrahlcharakteristik: 90&deg; (hor.) x 20&deg; (vert.)
Ausführung: MDF, weiß lackiert
Maße (B x H x T): 84 x 663,4 x 115 mm
Gewicht: 4,2 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: SR-H2S