Product program / Loudspeaker / Line Array

SR-H3L

Äußerst schlanker gerader Line Array Lautsprecher in Säulenform für wirkliche Line Array Lautsprecher¬konstruktionen (Linienschallquelle). Geringe Schalldruckabnahme mit der Entfernung im Nahfeld (3 dB/ Entfernungsverdopplung), damit gleichmäßigere Schalldruckverteilung als bei konventionellen Lautsprechern.Starke Ausrichtung der Abstrahlung nach vorn und seitlich mit geringem vertikalen Abstrahlwinkel zur Beschallung in akustisch schwieriger Umgebung. Erweiterte und homogene horizontale Abstrahlung über einen weiten Frequenzbereich durch spezielle Schallwellenführung.&nbsp;Ausgerüstet mit 16 vertikal angeordneten 7 cm Breitbandlautsprechern. 4-poliger Schraubklemmenanschluss. Optional passender 100-Volt Übertrager einbaubar. Vielfältiges optionales Zubehör für fliegende sowie Wand- und Stativmontage.
  Übertragungsbereich: 110 - 18.000 Hz (-10 dB)
Belastbarkeit: 360 W
Impedanz: 8 Ohm
Nennschalldruck 1W, 1m: 95 dB SPL
Abstrahlcharakteristik: 90&deg; (hor.) x 0&deg; (vert.)
Ausführung: MDF, weiß lackiert
Maße (B x H x T): 84 x 1186 x 115 mm
Gewicht: 7,6 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: SR-H3L