Product program / Loudspeaker / Box

SR-L05

Hochleistungs-Subwoofer in Bassreflexgehäuse passend zur 05-Serie, geeignet für den mobilen Einsatz und die Festinstallation, bestückt mit einem 38&nbsp;cm Tieftöner für tiefreichende und verzerrungsarme Basswiedergabe, Frontplatte aus stabilem gelochtem Metallgitter mit hinterlegtem grobporigem, schalldurchlässigem Spezialschaumstoff, Anschluss über 4-poligen Speakon-Steckverbinder und Schraubklemmenanschluss. 
Frequenzbereich: 35 - 1000 Hz 
SPL (1W / 1m): 93 dB SPL 
Nennbelastbarkeit: 450 W 
Impedanz: 8 Ohm 
Abmessungen (B x H x T): 452 x 629 x 502 mm 
Gewicht: 36 kg  
Marke: TOA 
Typ: SR-L05