Product program / Loudspeaker / Box

SR-L05

Subwoofer de alto rendimiento en caja bass reflex, adecuado para la serie 05, ideal tanto para aplicaciones móviles como para instalaciones permanentes, equipado con un woofer de 38 cm (15 ") parar la reproducción de graves de baja distorsión, panel frontal de malla metálica perforada rígida con depósito grueso, espuma especial porosa permeable al sonido, conexión a través del conector Speakon de 4 pines y conexión de terminal de tornillo
 <p class = "MsoNormal">Respuesta de frecuencia: 35 - 1000 Hz 
 SPL (1W / 1m): 93 dB SPL
Entrada nominal: 450 W
Impedancia: 8 Ohm
 <span>Dimensiones (An x Al xPr): 452 x 629 x 502 mm
 <span>Peso: 36 kg
 </span></span> </p> <p class = "MsoNormal"> <span>Marca: TOA
Tipo: SR-L05</span> </p> <p class = "MsoNormal"/>