Product program / Loudspeaker / Box

SR-L05

Caisson de basses hautes performances dans une enceinte bass-reflex, adapté à la série 05, idéal pour une application mobile et une installation permanente, équipé d’un woofer de 38 cm (15) pour la reproduction des basses à faible distorsion, panneau avant en métal perforé rigide avec mousse spéciale poreuse et perméable au son, connexion par connecteur Speakon 4 broches et connexion par bornes à vis
Réponse en fréquence : 35 - 1000 Hz
 SPL (1 W/1 m) : 93 dB SPL
 Entrée nominale : 450 W
 Impédance : 8 Ohm
Dimensions (L x H x P) : 452 x 629 x 502 mm
Poids : 36 kg 
 Marque : TOA
 Type : SR-L05