Product program / Loudspeaker / Box

SR-L09

Hochleistungs-Subwoofer in Bassreflexgehäuse passend zur 09-Serie, geeignet für den mobilen Einsatz und die Festinstallation, bestückt mit zwei 38cm (15“) -Super-Langhub-Tieftönern für tiefreichende und verzerrungsarme Tiefbasswiedergabe, Frontblende aus stabilem gelochtem Metallgitter mit hinterlegtem grobporigem, schalldurchlässigem Spezialschaumstoff, Anschluss über 4-poligen Speakon-Steckverbinder und Schraubklemmenanschluss
  Übertragungsbereich: 35 - 1000 Hz
Nennschalldruck (1W/1m): 96 dB SPL
Belastbarkeit: 900 W (3000W Spitze)
Impedanz: 4 Ohm
Maße (B x H x T): 829 x 629 x 606 mm
Gewicht: 67 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: SR-L09