Product program / Loudspeaker / Box

SR-L09

Subwoofer de alto rendimiento en caja bass reflex, adecuado para la serie 09, ideal para aplicaciones móviles e instalaciones fijas, equipado con un woofer de 38 cm (15") de reproducción de bajos de baja distorsión, panel frontal de malla metálica perforada rígida con espuma especial de poros gruesos depositada y permeable al sonido, conexión a través de conector Speakon de 4 polos y conexión de terminal de tornillo<p class="MsoNormal">Respuesta en frecuencia: 35 - 1000 Hz
 SPL (1W / 1m): Entrada nominal SPL
 de 96 dB: Impedancia de 900 W
: <span>Dimensiones de8 Ohm
(An x Al x Pr): 829 x 629 x 606 mm
<span>Peso: 67 kg 
</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Marca: 
 Tipo TOA: SR-L09</span></p>