Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-TB4WP

Стойкий к погодным условиям набор для настенного монтажа тонкого громкоговорителя линейного массива SR-S4L или SR-S4S, с поворотом 0 &deg; - 20&deg; и наклоном 0&deg; 5&deg;. Прочная конструкция из нержавеющей стали.