Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-TB4

Kit de montaje en pared para altavoces de arreglo lineal SR-S4L o SR-S4S, hasta 0 &deg; - 20&deg; pivotes e inclinación 0&deg; 5&deg;. Construcción sólida de chapa de acero pintada de blanco.