Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-TB4

Kit de montage mural pour haut-parleur Line Array fin SR-S4L ou SR-S4S à une rotation de 0&deg; à 20&deg; et une inclinaison de 0&deg; à 5&deg;. Construction solide en tôle d’acier peinte en blanc.