Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-TB4

Набор для настенного монтажа тонкого громкоговорителя линейного массива SR-S4L или SR-S4S, с поворотом 0 &deg; - 20&deg; и с наклоном 0&deg; 5&deg;. Прочная конструкция из окрашенного в белый цвет стального листа.