Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-WB4WP

Kit de montage mural résistant aux intempéries pour un ou deux haut-parleurs Line Array fin SR S4LWP (avec SR EP4WP), pivotant à l’horizontale sur 30&deg; vers la gauche ou la droite, tous les accessoires d’installation du haut-parleur étant inclus. Construction solide en acier inoxydable.