Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-WB4WP

Weerbestendige wandmontagekit voor een of twee (met SR EP4WP) kleine line array luidsprekers SR S4LWP, 30 &deg; naar links of rechts draaibaar bij horizontale montage, inclusief alle accessoires om de luidspreker te monteren. Stevige constructie van roestvrij staal.