Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-WB4WP

Odporny na działanie czynników atmosferycznych zestaw do montażu naściennego jednej lub dwóch (z SR EP4WP) kolumn liniowych SR S4LWP, umożliwiający obroty poziome w zakresie 30&deg; w lewo lub w prawo. Zestaw zawiera wszystkie akcesoria niezbędne do montażu głośnika. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej.