Product program / Mounting / Speaker brackets

SR-WB4WP

Стойкий к погодным условиям набор для настенного монтажа одного или двух (с SR EP4WP) тонких громкоговорителей линейного массива SR S4LWP, с вращением согласно монтажу по горизонтали на 30 &deg; влево или вправо, включая все комплектующие для монтажа громкоговорителя. Прочная конструкция из нержавеющей стали.