Product program / Mounting / HY-1000

SR-WB4

Zestaw do montażu naściennego jednej lub dwóch (z SR-EP4) kolumn liniowych SR-S4L, umożliwiający obroty poziome w zakresie 30&deg; w lewo lub w prawo. Zestaw zawiera wszystkie akcesoria niezbędne do montażu głośnika. Solidna konstrukcja z blachy stalowej malowanej na biało.