Product program / Mounting / Stand

ST-65A

Stojak na stół, stabilny montaż dzięki ciężkiej, okrągłej podstawie, regulacja wysokości od 120 do 175 mm, gwint 5/16 i 3/8, w tym uniwersalny zacisk mikrofonu dla średnic wału od 18 do 35 mm.