Product program / System Component / Control and Indication Units

SX-2000CO

Выходной блок управления для установки в 19-дюймовые стойки шкафов (IEC 60297) с 32 выходами управления через переключающие контакты реле, что позволяет использовать нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты. Активация каждого отдельного управляющего выхода будет отображаться на передней панели с помощью светодиодов. Подключение осуществляется через съемные разъемы. Резервный источник питания для надежного электропитания. Контролируемый доступ к системе через разъемы RJ45. Дополнительный разъем RJ45 для блока входов управления. Больше объявлений о напряжении питания, сигнале коллективной неисправности и активном аналоговом резервном канале.