Product program / System Component / System Manager / Central Unit

SX-2000SM

Cette unité gère jusqu’à 128 entrées et 256 sorties;Une liaison réseau permet le paramétrage et le contrôle du système&nbsp;-Deux lignes réseaux dédiés redondant A et B sont utilisés pour transmettre data et audio ( avec commutation automatique en cas de coupure réseau A sur B)-Utilisation de la technologie Cobranet avec contrôle de flux et de communication.-16 canaux simultanés, 256 niveaux de priorité,-10000 événements mise en mémoire dans le journal-Jusqu’à 64 pupitres RM-200S possible-Double alimentation 24 Volts&nbsp; QT :1Pcs