Product program / System Component / System Manager / Central Unit

SX-2000SM

Системный менеджер, центральный пульт управления системы речевого и аварийного оповещения для установки в 19-дюймовые стойки шкафов (IEC 60297). 
Отдельные объявления для...:
-Режим: аварийный/резервный/аналоговый резервный способ
-Активность Подключение к локальной сети
-Активность аудиосистемы и сети управления 
-Ошибки: Сеть общего обслуживания/ЦП/аудиосистемы и управления
-Источник питания
-Работа
Отдельные кнопки для:
-Подтверждения сообщений о неисправностях
-Сброса сигнала о неисправности
- Проверка ламп
Акустическая сигнализация в случае неисправности согласно соответствующим стандартам для систем речевого аварийного оповещения.
Резервный источник питания для надежного электропитания. Два сетевых подключения (100BaseTX) для резервной сети для аудио и управляющих сигналов, дополнительный аналоговый резервный канал. LAN-подключение для считывания информации о системной активности, ошибках и условиях эксплуатации, а также для установки системного времени. 8 управляющих входов с оптопарами и 8 управляющих выходов со сменными релейными контактами через штекерные разъемы. Каждый вход также может контролироваться.
Два разъема для мониторинга аварийного оборудования. Отдельные управляющие выходы для указанных выше сообщений об ошибках, например, на пересылку и BMZ.
Программное обеспечение для программирования входит в комплект поставки.