Product program / Mixer / Modules

T-001T

2-канальный модуль вывода для полного цифрового микшера М-9000М2. Высокая точность 24-разрядного адвертера и чрезвычайно низкие искажения. Встроенная цифровая обработка сигнала (ЦОС) с контролем высоты и глубины тона, фильтры высоких и низких частот, 10 параметрических эквалайзеров, фильтр задержки и 15 предустановленных коррекций для различных динамиков. Компрессор с 5 предустановленными настройками для простоты использования. Подключение через два входящих в комплект поставки 3-контактных штекерных разъема.