Product program / Loudspeaker / Horn

TC-615M   EU

Altavoces de cuerno resistentes a la intemperie según IP-65 en 100V-Technik, tolva de aluminio y cubierta del conductor de plástico ABS, brazo oscilante para la orientación exacta del altavoz