Product program / Loudspeaker / Horn

TH-660    EU

Rundes Reflexhorn mit hoher Richtwirkung für große Distanzen und geräuschvolle Umgebung, mit Befestigungsbügel, wetterfest nach IP65 (mit Treiber)
  Treiberanschluss: 1 3/8 “
untere Grenzfrequenz: 200 Hz
Arbeitstemperaturbereich: -20°C - +55°C (frostfrei)
Maße (Ø x L): 600 x 425 mm&nbsp;  Fabrikat: TOA
Typ: TH-660