Product program / System Microphone / Conference

TS-782

Die Delegierteneinheit ermöglicht es den Delegierten, über einen internen Lautsprecher zu sprechen und dem Meeting zuzuhören. Die Einheit sollte eine kristallklare Klangwiedergabe und eine ausgezeichnete Sprachverständlichkeit gewährleisten. Die Einheiten sollten kompakt und leicht sein für eine einfache Installation und Aufbewahrung.
Die Delegierteneinheit sollte über eine Sprechtaste verfügen und in der Position EIN in der Lage sein, auf das Mikrofon zuzugreifen, während der interne Lautsprecher deaktiviert wird, um akustische Rückkopplungen zu verhindern. In der Position AUS kann der Delegierte weiterhin andere Delegierteneinheiten überwachen, während das Mikrofon ausgeschaltet bleibt. Die Delegierteneinheiten sollten von der zentralen Steuereinheit (TS-780) mit Eigenstrom versorgt werden.
Das Mikrofon sollte am Kopf über eine ringförmige LED-Betriebsleuchte verfügen, die den Betriebszustand während des Betriebs anzeigt. Das Mikrofon kann über einen verriegelbaren 4-poligen Stecker von der Einheit an- und abgezogen werden. Es sollten zwei optionale Mikrofontypen zur Verfügung stehen: Standardlänge und große Reichweite. Die Oberfläche der Einheit sollte aus ABS-Harz in einer Silber-Metallic-Lackierung mit schwarzer Grundierung und einem Gewicht von 800 g bestehen. Die Abmessungen der Einheit sollten 145,3 (B) × 70,7 (H) × 150,5 (T) mm betragen
Optionale Extras: Verlängerungskabel: JR-780-2M, JR-780-10M
Mikrofon: TS-773 (Standard), TS-774 (lang) hergestellt von TOA Corporation