Product program / System Microphone / Conference

TS-782

Moduł uczestnika umożliwia uczestnikom wypowiadanie się i odsłuchiwanie spotkania za pomocą wewnętrznego głośnika. Urządzenie powinno zapewniać krystalicznie czyste odtwarzanie dźwięku i doskonałą zrozumiałość. Urządzenia powinny być kompaktowe i lekkie, ułatwiające instalację i przechowywanie.
Pulpit uczestnika powinien być wyposażony w przycisk głosowy, a w pozycji ON będzie mógł uzyskać dostęp do mikrofonu, wyłączając jednocześnie wewnętrzny głośnik zapobiegający wystąpieniu sprzężenia akustycznego. W pozycji OFF uczestnik nadal będzie mógł monitorować inne pulpity uczestników, gdy mikrofon jest wyłączony. Jednostki uczestników są zasilane samodzielnie przez centralną jednostkę sterującą (TS-780).
Mikrofon powinien być wyposażony w lampę typu pierścieniowego LED umieszczoną na głowicy, która będzie świecić statusem pracy podczas pracy. Mikrofon można podłączyć i odłączyć od urządzenia za pomocą 4-stykowego złącza blokującego. Dostępne są dwa opcjonalne rodzaje mikrofonów, standardowa długość i duży zasięg. Wykończenie urządzenia powinno być wykonane z żywicy ABS w malowaniu sliver metalicznej farbą o czarnej podstawie i masie 800 g (1,76 lb.) Wymiary urządzenia powinny wynosić 145,3 (szerokość) × 70,7 (wysokość) × 150,5 (głębokość) mm (5,72 × 2,78 × 5,93)
Opcjonalne dodatki: Przedłużacz: YR-780-2M, YR-780-10M
Mikrofon: TS-773 (standard), TS-774 (długi) produkowany przez TOA Corporation